**От «21» января 2013 г. Исх. № 118**

**Всем заинтересованным лицам**

Настоящим письмом сообщаю, что материалы мастичной группы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Код ТН ВЭД | Код ОКП | Технические условия | Область применения |
| Праймер битумный | 2715 00 000 0 | 57 7500 | ТУ 23.99.12-001-06218289-2017 | Праймер применяется для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей (бетонная плита, цементно-песчаная стяжка и т.п.) перед укладкой наплавляемых и самоклеющихся кровельных и гидроизоляционных материалов. |
| Мастика битумная гидроизоляционная | 2715 00 000 0 | 57 7500 | ТУ 23.99.12-001-06218289-2017 | Мастика битумная гидроизоляционная, используется для гидроизоляции бетонных, железобетонных, деревянных, и других строительных конструкций, как антикоррозионная защита металлических поверхностей, конструкций и изделий, в том числе труб, кузовов автомобилей. Не используется как клеящий состав на поверхности с уклоном.  |
| Мастика Битумно-масляная | 2715 00 000 0 | 57 7500 | ТУ 23.99.12-001-06218289-2017 | Мастика предназначена для антикоррозионной защиты бетонных, металлических, деревянных и других конструкций, в том числе трубопроводов. Может применяться в гидроизоляционных и кровельных работах. Не используется как клеящий состав на поверхности с уклоном. |
| Мастика Битумная Универсальная | 2715 00 000 0 | 57 7500 | ТУ 23.99.12-001-06218289-2017 | Мастика предназначена для гидроизоляционных и кровельных работ, антикоррозионной защиты бетонных, металлических, деревянных и других конструкций, в том числе трубопроводов. Применяется для приклеивания различных строительных материалов.  |
| Мастика кровельная МБК-Х холодного применения  | 2715 00 000 0 | 57 7500 | ТУ 23.99.12-001-06218289-2017 | Мастика применяется в кровельных работах, может использоваться для гидроизоляции фундаментов и т.п., для защиты от коррозии трубопроводов и иных строительных конструкций. |
| Мастика битумно-каучуковая | 2715 00 000 0 | 57 7500 | ТУ 23.99.12-001-06218289-2017 | Мастика битумно-каучуковая предназначена для устройства мастичных и ремонта всех видов кровель, гидроизоляционной защиты строительных конструкций (фундаментов, подвалов, свай, и других объектов, заглубляемых в землю или контактирующих с влажной средой), гидроизоляционной и антикоррозионной обработки металлических поверхностей, в том числе труб, кузовов автомобилей. |

Не входят в « Единый перечень продукции. Подлежащей обязательной сертификации», и «Единый перечень продукции, подтверждения которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденный постановлением Правительства РФ №982 от 1 декабря 2009г., и наличие сертификата соответствия или декларации соответствия на этот вид продукции не является обязательным